|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **C E N O V Á P O N U K A**  |
| Názov uchádzača: (uveďte)  |
| Sídlo uchádzača: (uveďte)  |
| IČO uchádzača: (uveďte)  |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): (uveďte)  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: (uveďte)  |
| Platnosť cenovej ponuky do: (uveďte)  |
|  |
| Názov zadávateľa: H & O Construktion, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Cintorínska 704, 946 39 Iža |
| IČO zadávateľa: 34 115 145 |
|  |
| **Logický celok č. 2: Automatická CNC ohýbačka – 1 ks** |

|  |
| --- |
| ................................................ (uveďte)...............................................................................................................**Uveďte** Názov výrobcu................................................ (uveďte)...............................................................................................................**Uveďte** Typové označenie s príslušenstvom   |
|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| **Základný stroj** | Pracovná dĺžka  | 3900 – 4200 mm | (uveďte)  | ................,- |
| Kapacita (400 N/mm2) | 2 – 4 mm | (uveďte) |
| Kapacita pre hliník  | 3 – 4 mm | (uveďte) |
| Minimálny zdvih upínacieho ramena | 150 mm | (uveďte) |
| Minimálne nastavenie ohýbacieho ramena | 150 mm | (uveďte) |
| Zadný doraz | áno | (uveďte) |
| CNC ovládanie | áno | (uveďte) |
| Možnosť naprogramovať výrobky vyrábané vo výrobe do 3D modelu | áno | (uveďte) |
| Možnosť plne automatizovať ohýbanie ohybov na 4 stranách výrobku | áno | (uveďte) |
| Možnosť vykonávať ohyby nahor a nadol s automatickým polohovaním dielu | áno | (uveďte) |
| Možnosť pripojenie na internet a následný zber údajov | áno | (uveďte) |
| Možnosť snímať údaje o pohybe osí a obsahovať digitálnu kópiu dielu | áno | (uveďte) |
| *Ostrá lišta delená*, uhol nástroja 30, rádius R = 1 mm, segmentovaná – na celú dĺžku stroja | áno | (uveďte) |  |
| *Kopytová lišta*, uhol nástroja 30°, rádius R = 1. Segmentovanie lišty – na celú dĺžku stroja | áno | (uveďte) |  |
| hrúbka oceľového plechu  | 0,5 - 2,5 mm | (uveďte) |  |
| výška min.  | 170 mm | (uveďte) |  |
| vysunutie  | 25-45 mm | (uveďte) |  |
| šírka podstavy max. | 100 mm | (uveďte) |  |
| *Ohýbacia lišta* šírka  | 15 - 25 mm | (uveďte) |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku**  |  | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | Cena v EUR bez DPH |
| Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v sídle zadávateľa | ................,- |
| Osadenie logického celku (zariadenia) | osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača | ................,- |
| Zapojenie logického celku (zariadenia) | zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku  | ................,- |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH | ................,- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| **Logický celok č. 2:** Automatická CNC ohýbačka - 1 ks | **Základný stroj**  | ................,- | 1 ks | ................,- |
| **Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku**  | ................,- | 1 ks | ................,- |
| **Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH**  | ................,- |
| **DPH 20 %** | ................,- |
| **Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH**  | ................,- |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzač